



Отмеряем необходимый размер сетки



Отрезаем сетку нужного размера



Прикрепляем к опорной конструкции хомутами



А снизу прикрепляем к земле металлическими шпильками

