

Отмеряем необходимый размер сетки



Отрезаем сетку нужного размера



Прикрепляем к опорной конструкции хомутами

А снизу прикрепляем к земле металлическими шпильками

